別表第１（第２条関係）

塀の点検表【補強コンクリートブロック塀】※鉄筋有り

点検日：　　　　　年　　月　　日

所在地：

申請者：

点検者：

　補助金の申請にあたり、所有（管理）のコンクリートブロック塀を次のとおり点検しました。点検の結果は、事実に相違ありません。

※この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 2.2ⅿ以下 | □はい | □いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ２ⅿを超える塀で15㎝未満 | □いいえ | □はい  □不明 |
| 高さ２ⅿ以下で10㎝未満 | □いいえ | □はい  □不明 |
| 3 | 鉄筋 | 壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅角部は縦方向に、それぞれ径９㎜以上の鉄筋が入っている | □はい | □いいえ  □不明 |
| 壁内に径９㎜以上の鉄筋が縦横80㎝以内の間隔で配筋されている | □はい | □いいえ  □不明 |
| 4 | 控え壁（高さが1.2ⅿを超える塀の場合） | 3.4ⅿ以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの１/５以上突出している | □はい | □いいえ |
| 5 | 基礎 | 丈が35㎝以上で根入れ深さが30㎝以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | □はい | □いいえ  □不明 |
| 6 | 傾き  ひび割れ | 全体的に傾いている  又は１㎜以上のひび割れがある | □いいえ | □はい |
| 7 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | □いいえ | □はい |
| 8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている  又は玉石積み擁壁等の上にある | □いいえ | □はい |
| 判　定 | | | | |
| ８項目（不明の項目を除く。）のうち、１つ以上の不適合がある。 | | | | □はい |