別表第２（第２条関係）

塀の点検表【組積造の塀】※鉄筋なし

点検日：　　　　　年　　月　　日

所在地：

申請者：

点検者：

　補助金の申請にあたり、所有（管理）の組積造の塀を次のとおり点検しました。点検の結果は、事実に相違ありません。

※この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 1.2ⅿ以下 | □はい | □いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | □はい | □いいえ  □不明 |
| 3 | 控え壁 | ４ⅿ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している  又は壁の長さが必要寸法の1.5倍以上ある | □はい | □いいえ |
| 4 | 基礎 | 根入れ深さが20㎝以上ある | □はい | □いいえ  □不明 |
| 5 | 傾き  ひび割れ | 全体的に傾いている  又は１㎜以上のひび割れがある | □いいえ | □はい |
| 6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | □いいえ | □はい |
| 7 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている  又は玉石積み擁壁等の上にある | □いいえ | □はい |
| 判　定 | | | | |
| ７項目（不明の項目を除く。）のうち、１つ以上の不適合がある。 | | | | □はい |